**常熟三爱富氟化工有限责任公司年产6000吨CTFE，副产13200吨盐酸、1200吨氢氟酸项目环境影响评价第一次公示**

一、建设项目名称、选址选线、建设内容等基本情况及现有工程及其环境保护情况

建设项目名称：常熟三爱富氟化工有限责任公司年产6000吨CTFE，副产13200吨盐酸、1200吨氢氟酸项目

建设地点：常熟新材料产业园昌虞路2号

建设内容：本项目不新增用地，依托现有厂区进行技术改造,本次技改项目拟拆除现有F141b生产设备，布置6000吨/年F113加氢制CTFE设备，技改后将形成年产6000吨CTFE，同时副产31%盐酸13200吨、氢氟酸1200吨的生产能力。

现有工程及其环境保护情况：

常熟三爱富氟化工有限责任公司位于常熟新材料产业园昌虞路2号，专业从事含氟高分子材料及含氟精细化学品、氟利昂替代品、哈龙替代品及相关产品的研究、开发及生产。公司现有无水氟化氢（AHF）、三氟氯乙烯（CTFE）、一氟二氯乙烷（HCFC-141b）、1,1,1-三氟三氯乙烷（F113a）、六氟丙烯（HFP）、四氟乙烯（TFE）产品的生产。公司现有三氟氯乙烯（CTFE）3000t/a项目已经完成环保三同时验收。

现有项目环境保护情况

废水：现有项目工艺废水、地面冲洗水、生活污水等。现有项目废水采用清污分流、污污分流、分质处理的原则。现有项目生产废水经公司废水处理站分质处理后，达接管标准排入园区污水处理厂深度处理后达标排放。

废气：现有项目工艺氟氯烃废气经管道收集后送厂区已建焚烧炉焚烧处理；焚烧炉焚烧废气经“急冷+降膜吸收+水洗+碱洗+活性炭吸附+SCR脱硝”后由70m高排气筒高空排放。现有项目有组织废气经治理达标排放后对周围环境产生的影响很小。

噪声：现有项目根据设备情况采用了降噪措施。

固废：现有项目产生的危险废物均委托有资质单位处置，一般固废综合利用，生活垃圾由环卫部门收集后统一处理。

　　二、建设单位及其联系方式

建设单位：常熟三爱富氟化工有限责任公司

单位地址：常熟新材料产业园昌虞路2号

　　联系人：宗经理

联系电话：0512-52322618

联系电子邮箱：[3fcsbgs@shhuayi.com](mailto:3fcsbgs@shhuayi.com)

　　三、环境影响报告书编制单位

单位名称：江苏中瑞咨询有限公司

四、公众意见表的网络连接

本项目公众意见表详见本次公示的附件材料。

　　五、提交公众意见表的方式和途径

　　本项目附近、受本项目影响或其他关心本项目建设及其环境影响的公众，可以通过来访、电话、电子邮件、信函的方式，向建设单位提交本项目公众意见表，反映与本项目建设及其环境影响的相关意见和建议。

　　公告期限：起始公示时间为即日起。